55Fe, center pad

0 20 40 60

0 0.5 1 1.5

Ar,CH_4(10%)

Ua=1.45 kV, Ud=-2.5 kV

Pulse Height (mV)

0

20

40

60

0 0.5 1 1.5

Xe,CH_4(10%)

Ua=1.65 kV, Ud=-3.0 kV

0 10 20 30 40

0 0.5 1 1.5

Xe,CO_2(15%)

Ua=1.75 kV, Ud=-2.0 kV

0 10 20 30 40

0 0.5 1 1.5

Xe,CO_2(20%)

Ua=1.75 kV, Ud=-3.0 kV

Time (μs)